
  六安世立医院（韩摆渡卫生院新建大楼）
电梯采购及安装工程

招标文件

招标编号：
招 标 人：    六 安 世 立 医 院

代理机构：
2019年 4月 16日

招  标  公  告
	招标编号
	

	工程名称
	六安世立医院韩摆渡卫生院新建大楼电梯采购安装

	工程地点
	六安市韩摆渡卫生院

	招标（建设）单位
	

	招标方式
	公开招标

	工程概况
	垂直电梯1部。本次招标内容为：电梯采购供应、运输、安装、保管、调试、培训、验收、及售后服务等一系列采购安装和售后服务。

	计划工期
	中标单位应根据业主要求，在接到业主通知后，90天内供货完毕（指持续供货时间），30日历天安装完毕，总工期90天。

	招标资质、

资格要求
	投标人应为：具有法人资格、年检合格、且在中华人民共和国境内注册的电梯制造商或代理商。
1、符合《政府采购法》第二十二条规定; 
2、参加投标电梯生产企业注册资金不低于2亿元人民币或等额外币，电梯生产企业须在中国境内具有十年以上电梯整梯生产历史。代理商注册资金500万人民币及以上，且注册运营满三年以上。
3、投标电梯生产企业需具有国家质检总局颁发的A级（乘客）特种设备制造许可证，A级特种设备安装、改造、维修许可证。具有质量、安全环境认证书、生产许可证等证书，且通过ISO9001，ISO4001，OHSAS18001系列认证。
4、投标电梯生产企业须在安徽设有直属分公司，且分公司取得A级及以上特种设备安装、改造、维修许可证。
5、提供投标品牌近五年在在中国境内（不含港澳台）具有单项合同金额不少于人民币100万元的公共建筑项目垂直电梯业绩
6、投标人必须以诚信为原则参加本次投标活动，保证所提供应标材料的真实性，参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 

8、经销商须取得制造商对本次投标的正式授权，一个制造商只能授权一个投标人投标。

9、由于病房综合楼是高层公共建筑，本次采购推荐品牌为，三菱，迅达，日立，3个一线品牌。

	招标范围
	电梯供货及安装
	标段数
	1个标段

	发布时间
	2019年 4 月 16  日

	报名时间
	  2019 年 4 月 16 日  至   2019年 4 月 26 日，

	报名地点
	六安世立医院基建科

	联系人
	韩俊生18919795377

	资格预审方式
	资格后审
	评标办法
	　综合评分法
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一、 投标人须知前附表
	序 号
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	工程规模
	结构形式
	框架剪力墙

	
	
	建筑层数
	4

	
	
	建筑面积
	

	
	
	电梯荷载
	

	
	
	电梯数量
	1部电梯

	4
	工期要求
	根据项目主体施工的实际情况，安装电梯必须在60日历天内供货完毕（指持续供货时间），在90日历天内安装完毕，总工期为90日历天。



	5
	招标范围
	电梯供货及安装

	6
	承包方式
	固定总价

	7
	资金来源
	政府投资

	8
	工程计价方式
	清单计价方式

	9
	资格审查方式
	资格后审

	10
	招标方式
	公开招标

	11
	投标人资格要求
	投标人应为：具有法人资格、年检合格、且在中华人民共和国境内注册的电梯制造商或代理商。
1、符合《政府采购法》第二十二条规定; 
2、参加投标电梯生产企业注册资金不低于2亿元人民币或等额外币，电梯生产企业须在中国境内具有十年以上电梯整梯生产历史。代理商注册资金500万人民币及以上，且注册运营满三年以上。
3、投标电梯生产企业需具有国家质检总局颁发的A级（乘客）特种设备制造许可证，A级特种设备安装、改造、维修许可证。具有质量、安全环境认证书、生产许可证等证书，且通过ISO9001，ISO4001，OHSAS18001系列认证。
4、投标电梯生产企业须在安徽设有直属分公司，且分公司在安徽取得B级及以上特种设备安装、改造、维修许可证。
5、提供投标品牌近五年在中国境内（不含港澳台）具有单项合同金额不少于人民币100万元的公共建筑项目垂直电梯业绩，以签订的合同原件为准。
6、投标人必须以诚信为原则参加本次投标活动，保证所提供应标材料的真实性，参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 

7经销商须取得制造商对本次投标的正式授权，一个制造商只能授权一个投标人投标。

8由于病房综合楼是公共建筑，本次采购推荐品牌为三菱，迅达，日立，3个一线品牌。



	12
	疑问提交截止时间

及提交网站
	时间：同招标公告

网站：

	13
	澄清答疑时间及下载网站
	时间：同招标公告

网站：

	14
	投标有效期
	招标文件发布之日起10个日历天。


	项目
	内  容
	说  明 与 要 求

	15
	踏勘现场
	投标人自行组织。

	16
	投标文件份数
	正本一份，副本一份。

	17
	投标文件递交地点及递交截止时间
	地点：六安世立医院基建科；

截止时间：2019年4月26日17点。

	18
	开标地点及时间
	地点：同投标文件递交地点 

开标时间：另行通知。

	19
	评标方法及标准
	综合评分法。


二、投标人须知

（一） 总则

1  资金来源和落实情况 

1.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

2  招标方式 

  本次招标采取公开招标方式。

3  合格的投标人应具有履行合同的能力，具体应符合下列条件：

3.1投标人必须具有独立的法人资格，具有招标人要求的电梯供货能力。

    3.2制造商必须具备客梯A级制造资质和A级安装、维修、改造资质。
    3.3制造商必须具有完善的质量保证体系和良好的商业信誉，注册资本为贰亿元人民币（或等值美元）及其以上。
    3.4若是代理商参加投标，其注册资金应不少于500万人民币，需承诺由制造商直接提供安装服务，必须取得电梯制造商的授权，投标时须出具合格的授权证明，一个制造商只允许授权一家代理商投标。
4、投标费用

投标人必须自行承担参加本次投标有关的费用。无论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二） 招标文件

5、 招标文件的组成

5.1招标公告 

5.2投标人须知前附表

5.3投标人须知

5.4合同条款前附表

5.5合同一般条款

5.6招标内容及有关要求

5.7投标文件（格式）

5.7.1投标函

5.7.2投标报价汇总表

5.7.3分项报价表

5.7.4规格响应偏离说明

5.7.5供货清单、供货范围及产品说明

5.7.6服务培训

5.7.7资格证明文件

5.7.8工程量清单

5.8投标人应认真阅读和充分理解招标文件和澄清修改答疑等所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其落标风险由投标人自行承担。

5.9投标人应按照规定的格式提供投标文件，并对投标文件的真实性负责。

6、 招标文件的澄清 

6.1  招标人有权对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2  投标人对招标文件如有疑问，应在规定时间前在网上向招标人提出。招标人对在规定时间前收到的且需要做出澄清的问题，以网上答复形式予以统一答复，但不说明问题的来源。

7、 招标文件的修改 

7.1  在某些情况下，招标人可能对招标文件进行修改。

7.2  招标人对招标文件的修改，将以补充文件的形式在指定网站通知所有的投标人，补充文件与招标文件具有同等约束力。投标人应及时浏览并下载，根据补充文件的规定编制投标文件。

7.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并在指定网站通知所有投标人。

（三） 投标文件的编制

8、投标文件的组成
商务标：

(1) 投标函

(2) 投标报价汇总表

(3) 分项报价一览表（见附件）

(4) 供货范围表以及投标分项报价表

（5）  商务付款方式

技术标：
(1) 投标函（报价不填写）

(2) 法人授权书

(3) 制造商授权书

(4) 投标人资格证明文件

(5) 产品介绍

(6) 产品技术资料

(7) 主要部件清单一览表

(8) 产品主要配置技术性能指标表

(9) 技术规格及功能配置响应表

(10) 供货范围表（不含投标报价部分）

(11) 产品的制造、检验、验收标准安装及监测

(12) 投标货物、安装单位符合招标文件规定的证明材料

(13) 安装单位的施工组织设计和类似工程业绩
(14) 售后服务计划

(15) 售后服务单位符合招标文件规定的证明材料

(16) 售后服务单位的业绩、设立维保站的计划及承诺

(17) 半保范围及报价（不含在总报价范围内）

(18) 特殊条款承诺、优惠条件

(19) 投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）

9、投标文件格式
9.1所有投标人均应按照招标文件提供的投标文件格式填写投标文件、法人授权书、投标函、投标报价汇总表（含开标一览表，格式自理）、分项报价一览表、电梯各主要部件的制造商与产地、供货范围表等，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等（见附件）。

9.2投标人必须对招标内容中所述所有货物进行投标。

10、投标报价
10.1开标一览表中的投标总报价，包含本次招标电梯的设备价款、安装调试费、五方对讲（有线设备含室外管网）、电梯轿厢保护、特种设备检测费、井道照明、电梯门洞封堵、预留缓冲器底座、门头梁加固、电源控制箱及电缆接入（从楼顶电气图纸电源箱接入电梯设备）、电梯机房空调、电梯轿厢保护、控制面板开孔、技术服务费、验收费用、质保期内的售后服务等费用。 凡建筑设计以外部分，均由中标人自行解决；本工程采用固定总价合同。本项目最高限价    万元人民币。
10.2设备价款为交付至安装现场的落地价（卸货、就位到招标人指定地点），该价款在合同履行期间不再进行调整。设备包括主机及附件、随机备品备件、专用工具、技术资料等。

10.3安装调试费是指电梯安装、安装主辅材的提供和与安装相关的各种保险、施工现场装卸、安装脚手架的搭拆、设备的就位吊装、检测、临时管护、安装、调试（含配合消防系统调试）等费用。

10.4 技术服务费包括设计及资料、试验、培训、现场服务（售前、售中、质保期内的售后）等相关费用。

10.5优惠条件是指在满足招标文件要求的前提下，投标人在功能配置、售后服务等方面提供的优惠承诺（免费）。

10.6施工用水电费应包含在投标报价中。

10.7电梯的轿厢、天花板、梯厅入口装饰按本招标文件第二章技术规格中规定的配置报价，并在分项报价表中予以载明。因装饰要求发生变化只计取材料差价，因其产生的人工费、安装费等其他费用不予计取。

10.8投标人应报出质保期满后5年内在安徽地区维保机构每年就本项目电梯的维保费用（按半保报价，半保具体要求详见附件），但不计入投标总报价。

10.9投标人应在投标一览表中，写明拟提供货物的单价和总价。单价与数量的乘积与总价有差异，则以单价为准，修正总价；大写与小写有差异，则以大写为准；投标一览表中的投标价格与投标分项报价表中的价格有出入，以投标一览表为准，并按比例修正分项报价和单价。

10.10除非另有规定，招标人只接受投标人一个方案和一种报价的投标，投标人多方案或多报价的投标文件将不被接受。投标人在分项报价表中所报相关价格在合同履约期间不得以任何理由予以提价。

10.11电梯安装期间，电梯门洞的安全防护由中标人负责，安全防护费用应体现在报价中。

10.12对总承包单位产品的保护费用应含在投标报价中，在安装过程中造成原产品的损坏，由中标人负责修复。

10.13总包服务费按合同价款的   %计取，由中标人向总承包单位支付，该项费用应含在投标总价中。

10.15投标文件中的报价一律采用人民币币种。

10.16投标人均按以下格式报价：

（1）设备价格单价、合价

（2）安装价格（含安装、调试费用等安装所有费用）

（3）技术服务费

  （4）其它费用（含特种设备检测费）
（5）维保费（不含在总报价范围内）

11、投标保证金

11.1投标人投标时，必须按投标人须知前附表的规定提交足额的投标保证金。招标人的利益因投标人行为受到损害时，可根据第11.3条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。

11.2开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视其对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

11.3下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

11.3.1投标人在规定的投标有效期内撤回其投标的；

11.3.2投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

11.3.3投标人有围标、串标等违反国家相关法律、法规情形并被招标管理部门查处的；

11.3.4投标人提供虚假材料和文件等意图骗取中标的。

11.4投标保证金的退还：执行投标人须知前附表相关规定。

12、 投标有效期 

12.1  投标有效期见投标人须知前附表的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2  特殊情况下，招标人可于原投标有效期期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求均采用指定网站统一通知。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不失去其投标保证金。同意延长的投标人即不能要求允许其修改投标文件。第11条有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

13、投标文件份数和签署

13.1投标人应按投标人须知前附表规定的份数提交投标文件。投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本应一致；若正本与副本不一致的，以正本为准。
   13.2投标文件正本和所有副本均须打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。投标文件的正本和所有副本均不得活页装订，否则作废标处理。

13.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改，修改处必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。

（四 ） 投标文件的递交

14、投标文件的密封和标记

14.1投标人应将投标文件商务标、技术标分别包装密封，商务标正本和技术标正本均应单独封装，商务标副本和技术标副本可分别合并封装，封口处须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”字样。
14.2投标文件的密封袋上应标记：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

封口处应注明：“开标前不得启封”字样。

15、迟交的投标文件

招标人将拒绝接收迟交的投标文件。

16、 投标文件的修改与撤回 

16.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。修改和撤回必须以书面形式通知招标人。

16.2投标人的修改书或撤回通知书，应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章，并按第14条的规定进行密封、标记。 

（五）开标、评标与定标

17、开标 

17.1招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会。

17.1.1投标人应出示下列资料原件：

17.1.1.1法定代表人授权委托书原件、制造商对本次投标的授权书原件。

17.1.1.2被授权的委托代理人的身份证原件（二代身份证）。

17.1.1.3投标人的合法有效的营业执照副本原件或公证件；其中，代理商应出示营业执照副本原件。

否则，视为投标人自动弃权。

17.2公布投标保证金递交情况。

17.3宣布开标顺序：先开评技术标，后开评商务标。

17.4开标前，由投标人代表相互检查投标文件的密封情况。未按招标文件要求密封的，其投标文件无效，招标人将不接受其投标文件。

17.5将技术标标书递交评标委员会评审。

17.6公布技术标评审结果。

17.7当众拆封商务标标书并唱标，唱标的内容包括投标报价汇总表中总价、质保期、投标总价等主要内容。

17.8将商务标标书递交评标委员会评审。

17.9公布商务标评审结果。

17.10公布预中标人和预中标第一候选人、预中标第二候选人。

17.11宣布开标结束。

18、 评标、定标 

18.1评标采取保密方式进行。

18.2评标工作由本项目的评标委员会负责。评标委员会由招标人依法组建，评标委员会的专家成员从依法建立的评标专家库中采用电脑随机抽签方式确定。评标委员会主任应由职称较高、经验丰富、原则性强的专家评委担任，业主评委不得担任评标委员会主任。
18.3本次招标项目采用综合评分法。评标委员会对各个评审因素进行量化打分，其结果是定标的依据。招标文件其他章节要求的资料和承诺，投标人在投标文件中必须提供。本评标办法中涉及到的相关资料、数据和承诺，投标人在投标文件中必须提供，无统一格式要求的，投标人自行编制；如投标文件中不提供，相关分数按0分处理。与评标有关的资料应真实有效，招标人有进一步核查的权利，如发现有弄虚作假行为则按照相关程序取消其中标资格。

18.4 评标委员会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查。如果投标文件不满足初步评审表中任何一项要求，评标委员会可认为该投标文件不符合招标文件的要求而不能通过初审，评标委员会拒绝对其作进一步的评审。

初审指标如下：

	电梯供货及安装工程初步评审表

	投标人：

	初审指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	格式或提交资料要求

	一．投标

电梯制造商

资质、资格要求
	1、营业执照、组织机构代码证，税务登记证
	合法有效
	
	

	
	2、注册资金
	贰亿元人民币（或等值美元，以当天外汇牌价为准）及其以上
	
	

	
	3、制造商相关资质条件
	制造许可证
	A级
	
	

	
	
	安装改造维修许可证
	A级
	
	

	
	4、投标电梯品牌的销售业绩
	提供投标品牌近五年在中国境内（不含港澳台）具有单项合同金额不少于人民币100万元的公共建筑项目垂直电梯业绩以签订的合同原件为准。

	 
	

	
	5、制造商直接负责本项目安装、维修保养的承诺函
	/
	
	

	二．投标代理商资质、

资格要求
	1、营业执照、组织机构代码证，税务登记证
	合法有效
	
	

	
	2、注册资金
	不少于500万人民币
	
	

	三
	投标函
	符合招标文件要求
	
	

	四．授权书


	1、法定代表人授权书

2、制造商本项目授权书
	符合招标文件要求
	
	

	五
	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	/

	六
	投标文件规范性
	符合招标文件要求：纸质投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。
	
	/

	七
	投标文件响应情况
	1.技术响应（无重大偏离）；2.付款响应；

3.交货期及安装调试期响应；

4.质保期响应；

5.各项指标与招标文件要求无重大偏离。
	
	/

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。


18.5评标委员会仅对初审指标全部通过的投标文件的技术标和商务标进行评审。本次评标采用百分制，评审的基本步骤和基本要求如下：

（六）授予合同

19、中标通知

招标人根据评标委员会的评标结果确定中标人并向中标人发出中标通知书。

20、招标人授标时有更改采购货物数量的权利

招标人在授予合同时，根据项目需要有对“招标内容”中规定的采购货物和服务的数量予以增加或减少的权利，同时相应地调整合同价款。

21、否决所有投标和重新招标

评标委员会认为所有投标文件均未能对招标文件做出实质性响应或发生其他异常情况，可以否决所有的投标，招标人将宣布本次招标无效并重新组织招标或依据相关规定采取其他形式采购。

22、签订合同

22.1招标人与中标人依据招标文件、投标文件、中标通知书等签订合同。

22.2因中标人自身原因没有按相关规定要求签订合同，招标人将取消该授权，该中标人不得要求招标人退还其投标保证金。在此情况下，招标人将从中标候选人中重新确定中标人或重新招标。

23、落标通知

招标人将及时向未中标的投标人发出落标通知，同时按照第11.4条的规定退还投标保证金。

（七）投标人须知的补充与修改

24、招标范围

24.1电梯主设备、辅助设备、控制系统的制造；

24.2外购件及系统配置；

24.3备品备件、易损件的价格及招标文件约定的电梯质保期内维保价格；

24.4井道中支撑钢梁、轿顶护栏等；

24.5包装、运输、卸车、就位、安装、调试、培训、售后技术服务及设备交付使用费用等；

24.6设备交付：招标人工地现场。

25、投标人在投标时需明确列出电梯各主要部件的制造商与产地（依据下表）

（特别说明：需要明确列出曳引机，控制柜，门机三大整件的制造商与产地）

	名称
	制造商（全称）
	品牌
	产地
	备注

	1． 驱动系统
	　
	　
	
	　

	永磁同步无齿轮曳引机
	　
	　
	
	　

	旋转编码器
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	

	2． 控制系统
	　
	　
	
	　

	控制柜
	　
	　
	
	　

	电脑控制电路板
	　
	　
	
	　

	各种功能控电路板
	　
	　
	
	　

	各种显示控制电路板
	　
	　
	
	　

	轿厢信号控制电路板
	
	
	
	

	通信电路板
	　
	　
	
	　

	32位主微处理器
	　
	　
	
	　

	驱动控制电路板
	
	
	
	

	界面输出入控制电路板
	
	
	
	

	计算机处理器芯片
	
	
	
	

	电磁接触器
	
	
	
	

	抱闸接触器
	
	
	
	

	极限开关
	
	
	
	

	电流互感器，滤波器
	
	
	
	

	变压器，差动变压器
	
	
	
	

	整流功率模组
	　
	　
	
	　

	逆变功率模组
	　
	　
	
	　

	电源组，稳压电源元件
	
	
	
	

	串行通信接口等
	
	
	
	

	3．门机系统
	　
	
	
	　

	开门机
	
	
	
	

	变频门机控制CPU
	　
	
	
	　

	编码器
	　
	　
	
	　

	驱动电路元件
	
	
	
	

	电机
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	

	计算机处理器芯片等
	
	
	
	

	4． 显示器
	
	
	
	

	串行通信接口
	　
	　
	
	　

	面板显示驱动电路元件
	　
	　
	
	　

	计算机处理器芯片等
	　
	　
	
	　

	5．其他部件
	　
	　
	
	　

	缓冲器
	　
	　
	
	　

	安全钳
	　
	　
	
	　

	限速器
	　
	　
	
	　

	随行电缆
	
	
	
	

	主钢丝绳
	　
	　
	
	　

	限速器钢丝绳
	　
	　
	
	　

	导轨
	　
	　
	
	　

	不锈钢，钢板材料
	　
	　
	
	　

	………
	　
	　
	
	　

	
	　
	　
	
	　


注:以上表格需按给定格式详细填写，如投标人认为需要补充内容，在后面自行补充。

26、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，招标人将以书面形式给各投标人发补充通知。

三、  合同条款前附表

	项 目
	主   要   内   容

	付款人
	招标人

	付款方式
	按签订合同付款方式为准。
                                    


四、合同一般条款

1. 适用范围

本合同条款适用于本次招标活动。

2、原产地

2.1原产地系指货物的生产地。

2.2货物及服务的原产地有别于供货人的国籍。

3、技术规格和标准

本合同项下所供货物的技术规格应与本次招标文件技术规定的标准相一致。若技术规格无相应规定，则货物应符合相应的国内外标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

供货人必须保障招标人在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供货人必须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、包装

5.1除非本合同另有规定，供货人提供的全部货物必须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防霉、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵项目现场。供货人应承担由于其包装或其防护措施不当而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.2每件包装应附有详细装箱清单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

6、运输标记

6.1供货人应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：

（1）收货人；

（2）合同号；

（3）发货标记；

（4）收货人代号；

（5）目的地；

（6）货物的名称、品目号、箱号；

（7）毛重/净重（公斤）；

（8）尺寸（长×宽×高，以厘米计）。

6.2凡重达两吨以上的货物的包装，供货人应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

7、装运条件

7.1供货人应在合同规定的交货期前30天，用传真通知招标人合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，供货人应以挂号信寄给招标人详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛量、总体积（立方米）和每一包装的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓库中的特殊要求和注意事项。

7.2供货人负责运输，投标报价中含运输费。

7.3有关运输部门出具的货物提单日期应视为货物交货日期。

7.4供货人装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由供货人承担。

8、装运通知

供货人应在货物装载完成24小时内以传真通知招标人合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运方式、启运日期。如果包装件是超重或超大件，供货人应将重量或尺寸通知招标人。若货物中有易燃品或危险品，供货人也必须将详细情况通知招标人。

9、支付

除另有规定外，可采用支票、汇票和电汇的方式付款。

10、技术资料

10.1除招标文件的技术规范中另有规定的外，供货人应准备与本招标文件第六章要求的技术资料，并于合同生效15天内寄送到招标人，以上资料均使用简体中文。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，供货人应在收到招标人通知后立即免费另寄。

10.2上述一套完整的资料包装好随货物一起发运。

11、价格

除非合同中另有规定，供货人为招标人所供货物和服务而要求招标人支付的金额应与其投标报价一致。投标报价包含一切税费。

12、质量保证

12.1供货人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。供货人应保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，供货人应对由于设计、工艺或材料缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，出现上述缺陷或故障情况，供货人应在24小时内到达现场核实情况，7个工作日内整改完毕。特殊情况需延长的，必须经招标人同意，并承担相应的违约责任。未按前述规定时间办理的，每逾期一天，按合同价的1%支付违约金。对造成的损失招标人保留索赔的权利。

12.2除非合同中另有规定，合同项目下的质量保证期为货物正式验收后24个月。

13、检验

13.1供货人应要求制造商在发货之时，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并在具体货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量和重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

13.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，招标人可根据双方的检验证书及质量保证条款立即向供货人提出索赔。

14、索赔

14.1供货人对货物与合同要求不符负有责任，并且招标人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保质期内提出索赔，供货人应按招标人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供货人同意招标人拒收货物并把被拒货物的金额以合同的同等货币付给招标人，供货人承担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及招标人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同要求的规格、质量和性能，供货人承担一切费用和风险并负担招标人因此开支的一切有关直接费用，同时供货人应相应延长更换货物的质量保证期。

14.2如果招标人提出索赔通知后30天内供货人未能予以答复，该索赔应视为已被供货人接受。若供货人未能在招标人提出索赔通知的30天内或招标人同意的更长时间内，按招标人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，招标人将从应付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

15、延期交货与核定损失额

如果供货人未能按合同规定的时间按期交货（本合同规定的不可抗力情形除外），在供货人同意支付核定损失额度的条件下，招标人将同意延长交货期。核定损失额度的支付将由招标人从应付款中扣除。

16、不可抗力

16.1签约双方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、台风、地震等。

16.2受阻一方在不可抗力事件发生后尽快用传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17、售后服务

中标人应按投标文件中承诺的时间和服务方式提供售后服务。在质保期内，如果出现服务不及时，由中标人按每次5000元支付违约金。如果服务不及时次数累计达到3次及以上，招标人将把中标人的失信行为形成证据，提出给予中标人6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门，由招投标监督管理部门视情节给予中标人记不良行为记录、在六安市6个月至3年的投标资格限制。

18、仲裁

18.1在执行本合同中发生或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

18.2合同争端的仲裁应由项目施工所在地仲裁委员会裁决。

18.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

18.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

18.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

19、违约终止合同

19.1在补救违约而采取的任何措施未能实现的情况下，即在供货人收到招标人发出的违约通知书后30天内（或经招标人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，招标人可向供货人发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）供货人未能在合同规定的期限内或招标人准许的任何延期期限内交付部分或全部货物的；

（2）供货人未能履行合同项下的任何其它义务。

19.2一旦招标人根据第19.1款终止部分合同，招标人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。供货人应承担招标人购买类似货物的额外费用。但是，供货人仍应继续履行合同中未终止部分的义务。

20、破产终止合同

当供货人破产或无赔偿能力时，招标人可在任何时候以书面方式通知供货人终止合同，该终止合同以不损害招标人已借取或将借取补救措施的任何权利为条件。

21、变更指示

21.1招标人可以随时向供货人发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

21.1.1合同项下须为招标人特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

21.1.2装运方式和包装方式；

21.1.3交货地点；

21.1.4供货人须提供的服务。

21.2若上述变更导致供货人履行合同项下任何部分义务的费用或所须时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。供货人必须在接到招标人的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

22、合同修改

对合同条款做出任何改动或偏离，均须由招标人和供货人双方签署书面的合同修改书。

23、转让与分包

23.1除招标人事先同意外，供货人不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23.2供货人应书面通知招标人本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除供货人承担的本合同项下的任何责任或义务。

24、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律法规进行解释。

25、主导语言与计量单位

25.1双方签订的合同以及所有的来往函电、与合同有关的文件均应以中文书写。

25.2除技术规格中另有规定外，计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

26、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方确定的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1除了供货人为履行合同所雇人员外，未经招标人同意，供货人不得将合同、合同中的有关规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或招标人为上述内容向供货人提供的资料透露给任何人。供货人必须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于履行合同必不可少的范围内。

27.2除非履行合同需要，在事先未得到招标人同意的情况下，供货人不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身外，第27.1款列明的所有资料始终为招标人的财产，若招标人要求，供货人应于其合同义务履行完毕后将这些资料（包括所有副本）退还招标人。

28、合同生效及其它

28.1除非合同中另有规定，本合同经招标人和供货人双方签字并加盖单位公章后即生效。

28.2如果本合同货物所须配套须从国外进口，进口许可证由供货人负责办理，并承担有关费用。

28.3供货人须按技术规格中的规定，向招标人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

28.4商务合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

28.5合同生效后不能按期交货、安装、调试、验收、每天按5000元罚款。

28.6中标后，所签经济合同系封闭合同。

28.7其它未尽事宜待签约时商定。

五、招标内容及有关要求

1、招标内容
电梯供货及安装一览表

	梯号
	梯型
	载重量（kg）
	速度（m/s）
	层站
	井道尺寸
	底坑
	顶层高度
	提升高度
	机房尺寸

	1#
	医梯兼无障碍
	1600
	1.5
	4/3/3
	2500*3000
	1750
	8450
	7200
	6200*6800


2、技术规格及要求 

2.电梯

2.1.1数量：电梯1台，（具体详见设计图纸）。

2.1.2层站、载重量、速度、行程见附表（要求完全响应）。

2.1.3机房位置：现场勘探。

2.1.4驱动系统：变频变压（VVVF）调速交流曳引驱动，曳引机为永磁同步无齿轮驱动，要求与投标电梯同品牌。

2.1.5控制系统：32位全电脑全数字智能化控制，要求与投标电梯同品牌。

2.1.6门机系统：变频门机，要求与投标电梯同品牌。

特别说明：投标人投标时必须满足以上第2.1.4—2.1.6条中的全部内容，如果其中有一项偏离，则按废标处理。

2.1.7电源：

交流三相380V±7%，50Hz；

交流单相220V±7%，50Hz。

业主提供电源至楼顶电梯机房电梯电源控制箱，从控制箱出线由中标人自理。

2.1.8 开门方式：满足图纸设计要求。

2.1.9开门净尺寸、基坑深度、井道尺寸、机房尺寸（宽×高）详细情况见规格表。

2.1.10其他情况说明。

2.1.11电梯轿厢设计要求：

（1）层门及门套：层门及小门套均采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。开门净尺寸不小于：图纸设计要求。

（2）轿厢及轿门：轿厢壁、轿门采用发纹不锈钢板，厚度≥1.2mm；轿厢净高要求不低于2350mm。  

（3）轿厢内显示位置：显示在门侧边上。

（4）轿顶：轿顶采用高档装饰并提供样本图册，带贯流风扇。 

（5）轿底：高档PVC耐磨地砖。 

（6）门保护：光幕。     
2.1.12厅外：电梯配有上/下指示器及楼层指示器、停站按钮等，控制按钮为微触应答式，显示及预选方向指示。

2.1.13轿内：轿厢内配有方向指示器、楼层显示器、控制按钮、紧急报警按钮等，操作箱。

说明：以电梯厂家样本图册标注的规格参数为准，如投标内容与样本图册标注内容不符或提供虚假材料则按废标处理。

3、主要功能

主要功能要求

	1.基站厅外数字显示
	17.轿内报警按钮

	2.各楼层位置显示
	18.次楼层停靠功能

	3.电梯运行状态显示
	19.防超载装置

	4.基站和轿内多功能信息显示
	20轿内紧急照明灯

	5.满载直驶
	21.消防功能，火灾管制

	6.全集选功能
	22.预开门功能

	7. 光幕
	23.开关门受阻保护

	8.高层自动再平层
	24.CCTV监视系统

	9.照明自动关闭
	25.运行次数计数

	10.风扇自动关闭
	26.对讲机通信功能

	11.自动控制开关门时间
	27.检修运行

	12.停电自动平层
	28.失速保护

	13.防止嬉戏功能
	29.故障自动诊断，自动测试

	14.停电报警功能
	30.CCTV监视系统接口

	15.误登录取消功能
	31.语音报站

	16.司机操作
	32.医梯内轿厢扶手


 
特别说明：上述主要功能必须全部响应；投标人可以增加功能。

3.1轿厢壁板、门厅、门套、导轨及机房主机钢梁所用型材由国内大型钢铁企业提供。

3.2轿厢天花板：标准配置，供货单位送样本，招标人确认（要求投标人列出备选方案，附彩图，要求设计方案简洁、流畅、美观、大方）。

3.3主要部件基本要求

3.3.1正常运行条件下，电梯的大修周期应不小于8年，主要部件应在20年内能正常工作。

3.3.2投标文件中必须注明电梯设计、制造、试验过程中所遵循的标准，并出具由国家认可的相关检测部门提供的检测报告。

4、设备部分

4.1投标设备的加工、制造、外购元器件的选配、供应。电梯：设备的制作、安装、调试、验收。

4.2投标人是否严格按照招标文件技术要求以及管件配备要求制造、供应产品，是评（中）标的重要条件之一。

4.3备品备件：应随机配备必备备件，能满足2年以上维护保养需要。配备设备专用拆装工具。备品备件应是新品。投标人应为招标人提供质量保证期内及质保期后两年期间内正常易损件和常用备品备件清单，清单含规格、型号、数量、生产厂家、单价、合价、总价。
4.4专用工具：设备安装、调试、数量、验收、维修、保养所必要的工具、仪器、仪表等工具。投标人需在投标文件中按要求提供含规格型号、生产厂家、产地、单价、总价的工具清单，报价应包含在总价。

4.5本次招标，投标人除整个电梯系统所需的全部设备、材料及其它包装运输外，还必须负责安装工程、调试、检验，直至交付使用。投标人的投标文件中应有详尽的施工方案和安装工程预算。

4.6技术资料：供货人应向招标人提供以下中文技术资料（投标人中标后与招标人签订合同时及装箱单中需提供的技术文件），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间（投标时不需要在投标文件中提供）：

a、设备平面布置图；

b、产品质量认证证书；

c、操作手册；

d、维修手册；

e、制造、安装标准和技术规范；

f、安装和验收报告；

g、零部件清单和易损件清单；

h、产品合格证和生产许可证；

i、测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证；

j、制造商的资质证明。

4.7维修、保养要求：投标人必须对设备发生故障后的修复时间做出明确的承诺，如在承诺的时间内未能使设备恢复正常工作，投标人将承担由此产生的一切损失。

4.8供货人需为招标人到供货人制造现场的设备监造人员提供工作条件和食宿方便。

4.9中标人中标后有责任与招标人合作，参与施工图会审，配合设计部门共同确定、完善最终的设计图，尽量减少图纸差错。

4.10供货人有责任审查有关图纸，发现问题应在编制施工组织设计中专列修改意见和实施方案。

4.11供货人应按照施工图要求，保证合同范围内电梯系统的工程质量。

4.12供货人对安装工程在合同范围内提供系列工程服务，具体如下：

4.12.1电梯系统的施工及系统调试，配合设计院、招标人做好图纸会审、设计变更及调试工作。

4.12.2施工主材料及辅材的设备采购、供应、质量保证。

4.12.3电梯系统配件的采购、供应、质量保证。根据优质优价的原则选择施工主材及电梯配件的供货厂商（在投标书附件中说明选用的理由），总体要求为：质量好、价格合理。

4.12.4安装、现场调试人员的交通、食宿费用。

4.12.5施工机械和测试工具的配备。

4.12.6临建的搭建、拆除、清理；架设工地内的临时供电、供水线路，并按实际发生额承担水、电费用；电梯安装结束后，负责电梯门洞封堵并符合要求，达合格标准。

4.12.7施工材料的妥善保管；施工场地安全、干净，做到文明施工。

4.12.8及时向招标人提供按国家有关规定和要求符合六安市有关部门要求的竣工图、竣工报告、隐蔽工程记录等一切有关技术文件。

4.13投标人需在投标文件中明确本项目负责人，中标后，该项目负责人对本项目的所有工作负责。

5、工程质量和验收

5.1供货人必须按照国家现行规范进行施工，因供货人的责任造成的工程质量事故及损失由供货人负责。

5.2质量标准：满足设计要求，达到国家相关验收规范合格标准。

5.3工程验收的依据

5.3.1施工图及有关说明。

5.3.2供货人（中标人）在投标文件附件中提出的验收方法和程序，经招标人、设计院细化、确认后，作为工程质量验收的实施细则。

5.3.3交货前，供货人对货物的质量、规格、性能及其它规定项目进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的检验证书和质量保证书。

5.3.4安装调试后，供货人向招标人和监理提出验收申请，由招标人组织相关部门进行验收。按标书及合同要求对所提供设备数量、质量性能和安装进行验收，设备验收合格后，须经招标人、施工总包单位、监理在验收单上签字后验收工作完成。

5.3.5验收标准（包括但不限于以下标准）：

GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058－97《电梯技术条件》

GB10060－93《电梯安装验收规范》

GB50182－93《电气装置安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

2003年6月1日起执行的《特种设备安全监察条例》

以上标准若有新版，按新版执行。整机具有25年的使用寿命。

6、报价说明及要求

6.1投标报价应包括完成本项目工程所必须的电梯的设备价款、安装调试费、电梯机房空调、五方对讲（要求提供值班室主机、电梯配套相关功能和信号辅出接口，线缆预留至每个单元室外第一个手孔井；室外管网不计入）、井道照明、电梯门洞封堵、电梯轿厢保护、控制面板开孔、技术服务费、验收费用、质保期内的售后服务等费用。本项目各栋楼电梯电源都已送至屋面机房电源箱。电源箱至电梯控制箱之间的电源线由电梯供货人自行解决，费用体现在投标报价中。本项目为“交钥匙”工程，业主只负责接收使用。

6.2质保期必备的备品件及专用工具均含在报价内。

6.3投标人的投标文件应提供详细的汇总、分项报价。

6.4按招标文件规定格式填写。

6.5电梯门洞封堵应符合相关规范、标准要求，确保相关验收合格。

7、售后服务

7.1投标人应有良好的售后服务、保障体系和服务计划，自报售后服务措施。

7.2为招标人培训相关操作人员。

7.3质保期满后，设备运行中出现故障时，供货人应在接到通知后30分钟内到达现场处理，同时还应保证设备维修、保养所须备品备件供应。

7.4交货时应提交国家标准规定的全套技术资料。

六、投 标 文 件 格 式

封面格式一：

                                                 电梯供货及安装工程
投  标 文  件

 项目编号：
投 标 人：               （盖公章）                
法定代表人或其委托代理人：        （签字）         
           年        月        日
附件：

一、投标函

 致 ：       （招标人）     
1．根据贵单位的               招标文件，我单位决定参加贵单位组织的            项目的招投标活动。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所须的货物与服务（含安装调试），我单位投标报价总价为人民币（大写）              。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在总工期     日历天内完成项目的交货与安装并交付招标人验收；按招标文件规定向你单位移交资料和质保期内的备品、备件、工具等，并确保工程质量达到国家相关验收规范合格标准。       

4、我方同意按照招标文件的规定，递交金额为人民币（大写）           的投标保证金，并承诺遵守招标文件中关于投标保证金的规定。

5、我方为本项目提交的投标文件一式伍份，其中正本一份、副本肆份。

6、我方愿意提供你单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料真实、准确。

7、我方完全理解你单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

8、我们充分理解你单位在招标过程中时间上的安排，并承诺不对此提出任何异议。

9、如果我单位中标，我们愿意提供的履约担保金额为中标价的 10   %。

投 标 人：        （盖公章）            
法定代表人或其委托代理人：   （签字）   
地    址：                             

电    话：                             

传    真：                             

邮政编码：                             

                                       开户银行：                             

                                       账    号：                             

                                                      年       月      日

2、 投标报价汇总表

                                                               金额单位：        万元

	电梯品牌，产品型号
	

	设备总价（含包装运输费）
	

	安装费总价（含安装材料费）
	

	专用工具费
	

	备品备件费
	

	技术培训费
	

	总包服务费
	

	中标服务费
	

	其他费用
	

	质保期(天)
	

	投标总报价
	大写：                          小写：

	交货所需时间
	天（日历天）
	总工期
	       天（日历天）

	安装所需时间
	天（日历天）
	
	

	其他优惠条件及说明
	


投 标 人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

        年       月      日

3． 分项报价一览表

	                                                                   金额单位：        万元

	（一）电梯设备及安装价款

	电梯编号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	单位
	数量
	设备单价
	安装单价
	合计单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电梯设备及安装价款合计：
	

	（二）设备质保期内正常运行所需备品备件费

	序号
	备品、备件名称
	规格型号
	制造商全称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备质保期内正常运行所需备品备件费合计：
	

	（三）设备所须专用工具费

	序号
	专用工具名称
	规格型号
	制造商（全称）
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备所须专用工具费合计：
	

	       （四）技术培训费报价
	

	       （五）总包服务费报价
	

	    （六）其他费用报价
	


注：投标人须按以上表格样式填写，横向栏目不够可自行按表格样式添加。

投 标 人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

        年       月      日

四、 电梯各主要部件的制造商与产地

投标人在投标时需明确列出电梯各主要部件的制造商与产地（依据下表）

	名称
	制造商（全称）
	品牌
	产地
	备注

	1． 驱动系统
	　
	　
	
	　

	永磁同步无齿轮曳引机
	　
	　
	
	　

	旋转编码器
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	

	2． 控制系统
	　
	　
	
	　

	控制柜
	　
	　
	
	　

	电脑控制电路板
	　
	　
	
	　

	各种功能控电路板
	　
	　
	
	　

	各种显示控制电路板
	　
	　
	
	　

	轿厢信号控制电路板
	
	
	
	

	通信电路板
	　
	　
	
	　

	32位主微处理器
	　
	　
	
	　

	驱动控制电路板
	
	
	
	

	界面输出入控制电路板
	
	
	
	

	计算机处理器芯片
	
	
	
	

	电磁接触器
	
	
	
	

	抱闸接触器
	
	
	
	

	极限开关
	
	
	
	

	电流互感器，滤波器
	
	
	
	

	变压器，差动变压器
	
	
	
	

	变频器
	　
	　
	
	　

	整流功率模组
	　
	　
	
	　

	逆变功率模组
	　
	　
	
	　

	电源组，稳压电源元件
	
	
	
	

	串行通信接口等
	
	
	
	

	3．门机系统
	　
	　
	
	　

	变频门机控制CPU
	　
	　
	
	　

	变频器
	　
	　
	
	　

	编码器
	　
	　
	
	　

	驱动电路元件
	
	
	
	

	电机
	　
	　
	
	　

	计算机处理器芯片等
	
	
	
	

	4． 显示器
	
	
	
	

	串行通信接口
	　
	　
	
	　

	面板显示驱动电路元件
	　
	　
	
	　

	计算机处理器芯片等
	　
	　
	
	　

	5．
	　
	　
	
	　

	缓冲器
	　
	　
	
	　

	安全钳
	　
	　
	
	　

	限速器
	　
	　
	
	　

	随行电缆
	
	
	
	

	主钢丝绳
	　
	　
	
	　

	限速器钢丝绳
	　
	　
	
	　

	导轨
	　
	　
	
	　

	不锈钢，钢板材料
	　
	　
	
	　

	
	　
	　
	
	　

	
	　
	　
	
	　


注:以上表格需按给定格式详细填写，如投标人认为需要补充内容，在后面自行补充。

投 标 人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

        年       月      日

五．设备质保期后五年内所需的备品备件清单

（不计入投标总价，仅供参考）

金额单位：    元

	序号
	专用工具名称
	规格型号
	单位
	单价
	数量
	合计价
	制造商（全称）

	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

        年       月      日

六、技术及商务偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况说明

	商务标部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术标部分

	1
	技术要求
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注： 1、投标响应情况，需要提供资料证明的，可在偏离情况说明表中说明证明材料的内容或附件资料索引页码，以便专家评标时查找、核对。

2、投标人所投产品与服务若与本招标文件的技术、商务要求不符时，应逐条在《技术及商务偏离表》中做详细对比说明，以便评标时审阅，否则将认为投标人完全接受招标文件的各项条款。

投 标 人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

        年       月      日

七、 供货清单、供货范围及产品说明

（自行编制）

八、 服务及培训

（投标人针对本次招标的有关服务及培训事项，请在此加以说明）

九、资格证明文件

（一）法定代表人授权书

本授权委托书声明：本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方合理代理人，就            （项目名称）的投标、设备供货、施工、竣工和保养，以我方名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

委托期限：          天。 

代理人无转委托权。 

投  标  人：         （盖公章）                   

法定代表人：             （签字）                  

委托代理人：  （签字）   ，身份证号码：                   ，职务：                  
        年        月        日

（二）制造商授权书

制造商自定格式，但必须盖有制造商的公章并签署日期

十、其它资料

投标人根据招标文件自定格式，但必须盖有制造商的公章并签署日期

2
6

