六安世立医院内科大楼外墙安全通道防护棚搭设专项施工方案
一、工程概况
本工程为医院工程，由于位于院区，人流量大，周边道路与施工区靠的比较近，且在塔吊旋转半径范围内，加上文明施工和安全的需要,因此本公司在施工期间采用Φ48壁厚为2.5钢管，搭设防护棚，我公司为确保工程施工安全，贯彻落实“安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，杜绝重大伤亡，清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。
    二、编制依据
    1、JGJ130-2011  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
2、 现行的操作规程、安全规范及有关规定
三、防护棚平面布置
本工程施工区周围的通道、道路等根据规定均搭设安全防护棚供行人通行（详见施工总平面布置图）及临时办公室活动房防护棚。
    四、搭设安全技术要求
    1、构配件质量
   （1）、Ф48*2.5的钢管，应符合GB700-89中的Q235-A的规定，产品须有出厂合格证或检测合格证明。
（2）、扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
（3）、密目式安全网应符合相应的质量要求，必须要有检验合格证才能使用。
五、施工准备
1、防护棚搭设前项目部技术人员按专项方案的要求，向搭设的操作人员进行安全、技术交底。
2、按JGJ130-2011规范规定和专项施工组织方案的要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收，不合格产品不得使用。同时做好钢管、扣件的防锈及防腐处理。
3、经检查合格的构配件按品种、规格分类、堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。
4、清除搭设场地内的杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。
    六、搭设工艺流程
搭设工艺流程：立杆→纵向水平杆→横向水平稳定杆→扫地杆→斜撑→桁架→校正→搁棚杆→满铺竹片脚手板板→满铺胶合板
       
    地面钢板立面柱拉杆撑
第一层竹巴4m
第二层木板4.5-5m
第三层安全网5-6m
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