措施：
1、外墙砖墙体面无抹灰层，现要求原保温砂浆层全部铲除，重新施工二遍混合砂浆抹灰作为基层；
2、施工登高作业采用吊篮；建筑南侧自入口西侧起向东搭设12米宽安全通道（入口雨棚处搭设6m高，双层，其余部分搭设4.5m高双层脚手架安全通道），通道与东侧宽10米的安全通道相连，建筑北侧自膜结构东侧起搭设4.5米高，双层，宽15米安全通道，与东侧安全通道相连。
3、雨棚玻璃拆除更换，钢结构重新防腐；
4、外墙面“内科楼”字体无损拆除：完工后重新安装；

外墙水包水多彩真石漆工序：
1、两道外墙弹性腻子；
2、一道外墙抗碱底漆；
3、拉花涂料一层；
4、两遍外墙多彩底涂；
5、一道多彩面漆；
6、一道外墙多彩罩面漆。

工程量：含女儿墙翻遍、窗台翻遍、屋顶水箱房的墙面、屋顶柱侧面、屋顶女儿墙内侧不做，
