蚌埠五和医院群楼（4楼顶含食堂、康复科）
维修工程施工方法
1、 原屋面拆除水混凝土保护层及保温层。
2、 原有屋面防水卷材施工两层拆除。
3、 原基础混凝土司部找平。
4、 原屋面桥架吊起。
5、 原屋面与楼外墙交接保温层拆除，搞裂砂浆挂网抹平。
6、 冷却机基础根部与通风机底部另做防水处理。
7、 消防管要另做防水处理。
8、 屋面冷底油喷洒新做SBS防水卷材，卷材厚3mm。
9、 新做隔热板。
10、 新做C30混凝土保护层，厚5cm。
11、 防水卷材上新做空调台及消防管支架台100个。
蚌埠五和医院其他楼屋面（4楼北平台、妇产科房顶5楼顶、妇产科南平台ICU顶、3楼手术室北飘窗平台、会议室顶6楼顶）维修工程施工方法
1. 会议室顶（6楼顶）施工方法
1. 原屋面防水卷材老化先铲除。
1. 原屋面顶造型方格厚薄不均，造成积水需补C30混凝土厚100mm-120mm局部找平，并且方格内出水孔需做防水处理。
1. 屋面与外墙交接处拆除外墙保温，抗裂砂浆抹平，外墙保温厚300mm。
1. 冷底油喷洒后新做SBS防水卷材厚3mm。
二、4楼北平台、妇产科房顶5楼顶、妇产科南平台ICU顶、3楼手术室北飘窗平台
1、铲除原屋面防水。
2、屋面与外墙交接处，拆除外墙保温，抗裂砂浆抹平。
3、冷底油喷洒后新做SBS防水卷材厚3mm。
蚌埠五和医院其他项目
施工方法
1、原屋面桥架吊起，吊起后篮球屋面维修处理。
2、冷却机基础根部与通风机底部另做防水处理。
3、消防管需另做防水处理。
4、防水卷材上新做空调台及消防管支架台100个。


