安徽和天医院管理有限公司

所属六安世立医院
  空气消毒机等设备竞争性谈判
   文件附件
     2022年2月18日

附件一  采购需求  
一、产品名称：吸顶式空气消毒机           数量：30台 
技术参数要求 

1、安装方式：嵌入式安装；
2、材质：钣金件外壳；
3、适用体积（m³）：150；

4、额定功率：75W；待机功率：1W；

5、噪音：≤55db；

6、尺寸：680*680*320mm；
7、重量≤35kg；

8、具有环境检测功能，当检测到环境不合格时，自动调整风速加速净化效率；
9、具有手动、自动、定时三种工作模式，三档风速可调；
10、具有滤网清洗保养、等离子体故障报警提示功能；
11、具有节能免打扰静音功能；
12、程控程序数量≥5组；

13、产品使用寿命≥30000h

14、等离子体密度：5.3×1019m-3-1.2×1020m-3  等离子体电子能量1.5eV 
15、负离子浓度8.19*107个/cm3，
16、白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%；
17、自然菌杀灭率≥99%；

18、甲型流感病毒H1N1去除率≥99%；

19、甲型流感病毒H3N2去除率≥99%；
20、肠道病毒EV71去除率≥99%；

21、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）灭活率＞99%；
22、甲醛净化率≥85%，氨净化率≥90%，苯净化率≥80%、TVOC净化率73%、PM2.5净化率99%
23、不含中高效过滤器，完全无耗材。

24、拥有“等离子体”电源专利技术。
25、无耗材，无二次污染，可24小时人机共存
二、产品名称：柜式空气消毒机           数量：5台 
技术参数要求 ：
	序号
	具体要求
	备注

	1
	安装方式：移动搁置，带高档刹车万向静音脚轮。
	

	2
	外型尺寸：（L×W×H）：400×520×1800（mm）
	

	3
	消毒方法：等离子体+静电吸附
	

	4
	最大适用体积：150 m3
	

	5
	额定循环风量：1500 m3/h
	

	6
	杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。
	

	7
	杀菌因子强度：等离子密度分布范围9.75×1017/m³～1.11×1018/m³
	

	8
	净化效果：设备持续工作1小时，≥0.5um净化效率达99.99%。
	

	9
	设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.003mg/m³。
	

	10
	对气雾室白色葡萄球菌一小时的杀灭率大于99.99%，提供检测报告。
	

	11
	设备持续工作2小时，对体积为150 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率＞92%。
	

	12
	人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。
	

	13
	等离子寿命：等离子体发生器寿命≥30000 小时。
	

	14
	外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。
	

	15
	温湿度监测：通过温湿度传感器可以监测设备周围的摄氏温度和相对湿度情况。
	

	16
	选用优质、大容量的颗粒状活性炭滤网，可有效去除有机气体和异味。
	

	17
	采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)
	

	18
	多挡风速可调：共三个挡位，可随意调节。三种工作模式： 

手动模式：默认消毒时间为 2 小时，按键调整工作时间； 

自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 

定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 
	

	
	采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。
具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。
	

	19
	手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。
	

	20
	负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。
	

	21
	程控数量（定时消毒）6组。
	

	22
	数码液晶中文触摸显示屏，远红外线遥控。
	

	24
	自动累时维护报警，过滤器清洗自动报警，消毒模块故障报警功能。
	

	25
	工作时间自动累计功能。
	

	26
	遥控和触控两用：可通过电容式感应触控实现开关机和功能设置，无传统按钮，灵敏方便。
	

	27
	产品证件：卫生安全评价报告
	


三、产品名称：心电监护仪           数量：3台 
技术参数要求：
便携式一体化监护仪，固定式提手。
标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、2IBP有创血压等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2等参数。

心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。
≥12英寸触摸屏，触控操作。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

心律失常分析≥20种。

具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

具有NIBP与血氧同侧测量功能。

NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。
NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

IBP监护可测量10余种压力项目。

具有数据存储功能，支持U盘倒入导出病例。
具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

产品通过CE、FDA、CFDA认证。
四、产品名称：医用冰箱           数量：2台 
一）药品阴凉柜技术参数要求，数量1台：

1、符合新版GSP《药品经营质量管理规范》要求，提供医疗器械注册证； 

2、阴凉柜温度控制在8-20℃，药品冷藏箱温度控制在2-8℃；
3、温湿度同时实时显示，显示精度0.1℃，箱内湿度35%-75%，满足GSP要求；

4、立式双门，有效容积≥600升；

5、具有高温报警、低温报警、断电报警、温度传感器异常、断路器等报警功能；

6、双层真空玻璃门前窗，能有效隔热，防止玻璃凝露；冰箱自带门锁；

7、冷却方式：强制空气循环式；

8、除霜模式：循环除霜和强制除霜；

9、微电脑控制温度系统，温湿度数字显示；

10、温度监控：具有测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测；

11、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；

12、内设照明灯，柜内物品一目了然。

二）医疗冷藏冰箱技术要求，数量1台 ：

1、提供医疗器械注册证；

2、冷藏室温度调节范围2-8℃；

3、冷藏室有效容积≥60L；

4、具有超温、传感器故障报警功能；

5、自动除霜功能；

五、产品名称：移动药品抢救车           数量：3台 
技术参数要求：

1、台面材质精选ABS纯料，耐用时间长，强度高；
2、不锈钢围栏环绕工作台面可以防止物品滑出；

3、两侧扶手采用ABS材质，与台面相连接，一体化成型；

4、隐藏式副工作台，增加使用操作范围；

5、配备可升降输液架，方便易操作；

6、车体由铝·钢·ABS工程塑料结构组成，四柱承重；

7、配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置分隔片，可自由分隔；抽屉推拉流畅顺滑，深浅搭配使整车用处更为广泛，中控安全锁保障抽屉内部物品的安全性；

8、ABS抽屉面板设有标签框，可快速识别抽屉内物品；

9、侧面垃圾桶翻盖设计有效隔绝污物气味；

10、医用静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动转向；

11、配件：输液架、除颤平台、锐器盒、污物桶、侧边资料盒、电源插板、氧气瓶基座。

注：以上设备允许供应商单独投标。

附件二

投标报价书

	投标人名称
	

	投标产品
	

	投标报价
	大写：人民币                        元

小写：人民币                       元

	是否响应付款方式
	是□    否□   （划√）

	是否响应供货周期
	是□    否□   （划√）

	其他说明：



投标单位（盖章）：                             日期：

附件三  

分项报价表
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	


投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四
投标授权委托书

致：六安世立医院有限公司
本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

投标人名称（公章）：                        

日      期： 

附件五

技术参数响应情况表

	序号
	技术参数和性能指标
	投标文件
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	证明文件页码
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件六

质量保证及售后服务承诺书
根据贵方的投标邀请，我方做出如下产品质量承诺：

1、产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任；提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

2、保修年限、范围、保修条件

    我司提供产品质量保修期为**年。在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
3、质量问题的处理：

    质保期内，我司保证每年至少**次的定期检查维修（定期巡检内容见后附表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。
1）、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。

2）、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3）、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

4）、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5）、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6）、售后服务联系方式

负 责 人：

联系方式：

                       售后承诺

1、有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2、对合同条款、付款方向全部予以响应。

3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。

4、提供整套工程系统“保修服务”，且保修期内提供“每**一次”的设备维护

5、设备投入运营后，质保期内整套工程故障免费维修，并提供免费维保；以最优惠的价格供应所需零配件及耗材，免收服务费。

6、维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。

7、备品、备件：公司有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，公司设有售后服务中心，急需备品、备件可在24小时内到达现场。

8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

用户培训
（一）、用户培训

   负责培训客户的有关操作，培训内容包括理论培训和现场培训，提供一整套的售后服务资料，培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务中心联系解决常见问题。

（二）、技术培训内容

①系统概述，包括原理、构成和功能

②常见故障的排除

③系统设备各部件的检查、调整和维护

④设备操作规程、操作注意事项

（三）、系统的维护保养内容

在质保期内的工作包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，每*个月要对系统进行一次检测、每*年对系统进行一次重调，具体工作如下：

A、周期性检查：（每*个月一次）

B、年度保养清理：（每*年一次）

企业名称（盖章）: 
签字代表： 

日     期：
 附件七

优惠条件、合作内容及以上附件不包含等其他方面内容，格式自拟。
