医院网盘存储

系统建设技术需求文档

项目建设要求：

六安世立医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型三级综合型民营医院。随着医院的不断发展，相关科室数据日益增加，为了方便全院行政后勤相关科室数据统一保存，统一管理，减少终端电脑压力，通过搭建开源轻量级企业网盘，实现数据集中保存在服务器中，方便相关科室人员调阅使用。

本次项目是软硬系统集成项目，利用搭建一台网盘服务器使用万兆网卡，通过HBA卡连接存储服务器，以磁盘方式映射到网盘服务器作为网盘服务器的存储空间，网盘服务器、存储服务器做RAID5或其他阵列，存储服务器具备可扩展性。
项目技术要求：

以下的参数为实质性功能需求，必须完全满足，相关产品如有需要投标人中标后七日内在我院环境中提供产品测试，测试结果符合我院本项目所需的预期效果、并取得测试报告后，方可签订采购合同，否则将视为虚假应标而废标，由此给我院造成的一切损失则由虚假应标者赔付，并承担相应责任。
本次所购的软硬件产品(含附件)应确保品牌原装正品，严禁使用非原装产品替代或盗版。

投标公司除设备参数要逐条响应外，对于应用效果也应逐条响应，并说明实现方式，提供所投产品的官方证明材料证明能满足上述功能要求(提供官网链截图或设备后台功能截图);用户有权利要求投标公司继续提供证明资料证明能够满足上述应用效果要求，对于不能满足应用效果的或无法提供证明资料(必须为所投产品厂商提供的资料)的做扣分处理;所投产品应不低于设备参数要求。

中标公司在院方指定时间内和软件公司相互配合达到全套软硬件系统产品交付。 

本次采购软硬件产品的配置和数量，除非特殊声明，均应按照所述的技术规格要求进行配置。投标方对软硬件产品的型号、配置、数量予以确认，并承担责任；相关产品在开标时投标人必须提供原厂家针对本项目出具的产品参数完全符合的承诺函并加盖原厂公章，严禁虚假应标，否则视为废标处理，给我院造成损失必须赔偿相关损失和承担相应的法律责任。

产品清单：

	序号
	项目
	数量
	单位

	1
	网盘服务器
	1
	套

	2
	HBA卡
	2
	个

	3
	存储服务器
	1
	套

	4
	网盘系统
	1
	套


项目产品需求：

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量（块）

	1
	网盘服务器
	1.国产知名厂商 2U机架式，要求与存储统一品牌；
2.配置 2颗Intel Xeon 4310(12C,120W,2.1GHz)  系列处理器单颗处理器要求:主频≥2.1GHIZ，核心数>12

3.配置128GB DDR4内存容量；
4.配置4块8T硬盘
5.配置SAS Raid 阵列卡，配置≥2GB 缓存，支持 Raid0/1/10/5/6 ；
6.配置4个千兆网卡；提供1个双口万兆网卡；
7.配置 ≥2*500W 热插拔冗余电源。；
8.提供质保3 年7x24 技术支持服务承诺函，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。
	1

	2
	HBA卡
	与网盘服务器和存储服务器兼容配置16GB FC双端口FC 接口
	2

	3
	存储服务器
	1、国产知名厂商，非中外合资厂商，非OEM或者贴牌。

2、3U48盘位标准机架式，多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理，不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器。

3、配置控制器数量≥2，最大可以扩展到8个控制器引擎，每控制器的处理器型号为Intel系列，控制器冗余设计，支持在线更换控制器。

4、双控配置≥64GB缓存，纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存。

5、配置16Gbps FC主机接口≥4个 ,1G iSCSI主机接口≥8个，双控制器配置可扩展IO插槽≥6个.

6、配置16块8T3.5寸盘，双控最大可扩展硬盘数≥600块，支持SSD、SAS、NL-SAS硬盘扩展，且未来磁盘阵列扩充容量，不额外收取许可费用。

7、为提高客户后期扩容便捷性，磁盘扩展柜具有四种或以上规格(提供官网链接和截图证明)。

8、支持双活功能，Active-Active双活架构，存储双活可以通过IP或FC两种链路进行裁，两种链路可同时使用。

9、支持自动分层功能，可实现四层分层功能(提供官网链接和截图证明)可以将热点数据在不同存储介质之间进行在线迁移，实现存储成本和性能的最佳平衡，提高客户投资回报率。

10、配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持WEB管理，支持CLI管理。

11、存储设备厂商具有存储技术方面的国家重点实验室，并提供证明材料。

12、提供存储原厂商的安装及实施服务，提供设备原厂商三年质保, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；
	1

	4
	网盘系统
	1、本次网盘系统满足院方所有客户端使用，无功能和数量限制；
2、必须承诺满足院方应用，保证满足本次招标的要求。


	1


项目其他相关要求：
由于本项目采购产品所涉及到的系统集成内容较多，相关要求如下：

完成本次采购的所有软硬件产品的安装、调试；

医院网盘系统集成配置；

应用数据库系统升级、合并、迁移、优化、备份；

完成整个网盘系统的部署与服务工作，保证网盘系统与数据的实时使用； 

鉴于产品采购的多品种，招标人不集中组织勘探现场，由投标人自行踏勘现场；
本次项目整体售后质保三年，服务7*24小时，如有技术需要6小时内到达现场服务。    
3

